**Refrigerator catalogues**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Efficiency** | **Power consumption (W)** | **Dimensions**  **L x W x H (cm)** | **Mounting**  **In front/on top** | **Price (€)** |
| 1.1 | 0,6 | 650 | 1,0 x 3,0 x 1,0 | On top of container | 780 |
| 1.2 | 0,6 | 875 | 1,0 x 3,0 x 1,0 | On top of container | 1050 |
| 1.3 | 0,6 | 1300 | 1,0 x 3,2 x 1,0 | On top of container | 1560 |
| 1.4 | 0,6 | 1600 | 1,0 x 3,0 x 1,0 | In front or on top of container | 1920 |
| 1.5 | 0,6 | 2000 | 1,0 x 3,0 x 1,5 | In front or on top of container | 2400 |
| 1.6 | 0,5 | 2800 | 1,1 x 4,0 x 1,6 | In front or on top of container | 3360 |
| 1.7 | 0,5 | 3250 | 3,0 x 3,5 x 1,4 | In front or on top of container | 3900 |
| 1.8 | 0,5 | 3750 | 3,2 x 3,4 x 1,5 | In front or on top of container | 4500 |
| 1.9 | 0,4 | 5000 | 3,8 x 3,6 x 1,6 | In front or on top of container | 6000 |
| 1.10 | 0,4 | 11000 | 4,0 x 4,0 x 1,6 | In front or on top of container | 10650 |

**Supplier 1: Iceberg**

**Supplier 2: BluePenguin**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Efficiency** | **Power consumption (W)** | **Dimensions**  **L x W x H (cm)** | **Mounting**  **In front/on top** | **Price [€]** |
| 2.1 | 0,6 | 500 | 1,0 x 3,1 x 1,4 | On top of container | 650 |
| 2.2 | 0,6 | 800 | 1,0 x 3,0 x 1,4 | On top of container | 1040 |
| 2.3 | 0,6 | 1200 | 1,0 x 2,9 x 1,4 | On top of container | 1560 |
| 2.4 | 0,6 | 1600 | 1,7 x 3,7 x 1,5 | In front of container | 2080 |
| 2.5 | 0,6 | 1900 | 1,7 x 3,7 x 1,6 | In front or on top of container | 2300 |
| 2.6 | 0,5 | 2200 | 1,7 x 3,9 x 1,7 | In front or on top of container | 2860 |
| 2.7 | 0,5 | 3000 | 2,0 x 3,5 x 1,8 | In front or on top of container | 3900 |
| 2.8 | 0,5 | 4000 | 3,0 x 3,4 x 1,5 | In front or on top of container | 5200 |
| 2.9 | 0,4 | 5100 | 3,5 x 5,0 x 1,5 | In front or on top of container | 6000 |
| 2.10 | 0,4 | 5600 | 4,0 x 5,0 x 1,5 | In front or on top of container | 7500 |

**Supplier 3: Frigostar**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Efficiency** | **Power consumption (W)** | **Dimensions**  **L x W x H (cm)** | **Mounting**  **In front/on top** | **Price [€]** |
| 3.1 | 0,6 | 500 | 1,0 x 3,1 x 1,0 | In front of container | 600 |
| 3.2 | 0,6 | 800 | 1,0 x 3,0 x 1,0 | In front of container | 960 |
| 3.3 | 0,6 | 1200 | 1,5 x 2,9 x 1,0 | In front of container | 1440 |
| 3.4 | 0,6 | 1600 | 1,7 x 3,7 x 1,0 | In front of container | 1920 |
| 3.5 | 0,6 | 1900 | 1,7 x 3,7 x 1,0 | In front or on top of container | 2350 |
| 3.6 | 0,5 | 2200 | 1,7 x 3,9 x 1,0 | In front or on top of container | 2640 |
| 3.7 | 0,5 | 3000 | 2,0 x 3,5 x 1,0 | In front or on top of container | 3600 |
| 3.8 | 0,4 | 4000 | 3,0 x 3,4 x 2,0 | In front or on top of container | 4800 |
| 3.9 | 0,4 | 5600 | 3,5 x 4,0 x 1,5 | In front or on top of container | 6120 |
| 3.10 | 0,4 | 15000 | 4,0 x 4,0 x 1,5 | In front or on top of container | 12120 |